(module ProMicro-EnforcedTop (layer F.Cu) (tedit 5C3BC30A)
  (descr "Pro Micro footprint")
  (tags "promicro ProMicro")
  (fp_text reference REF** (at 0 -10.16) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value ProMicro-EnforcedTop (at 0 10.16) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 11.43 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 8.89 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 3.81 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 1.27 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -3.81 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -6.35 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -8.89 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -13.97 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
)